**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia II – dostawa urządzeń skanujących.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skaner przemysłowy: Canon imageFORMULA DR-6030C lub równoważny.**  **Płaski nabiurkowy z podajnikiem dokumentów** | |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| Typ | Płaski skaner nabiurkowy z podajnikiem dokumentów |
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |
| Podajnik papieru | 100 arkuszy |
| Gramatura papieru | Rozdzielanie włączone: (zaginanie arkusza/prosty przebieg) 52–128 g/m² (0,06–0,15 mm); rozdzielanie wyłączone: (zaginanie arkusza) 42–157 g/m² (0,05–0,20 mm), (prosty przebieg) 42–546 g/m² (0,05–0,66 mm) |
| Moduł czujnika skanowania | 3-liniowy czujnik obrazów CMOS CIS |
| Szybkość skanowania w kolorze | 80 str./min |
| Szybkość skanowania w kolorze | 80 str./min |
| Obciążenie | 10 000 str./dzień |
| Interfejsy | USB |
| Dodatkowe informacje | Współpraca z **systemem Kofax** |
| Dołączone akcesoria | kabel zasilający, |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  Serwis urządzenia realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta |

|  |  |
| --- | --- |
| Producent i model: | Wypełnić: |
| Kod producenta oferowanej konfiguracji: | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja na skaner | Wypełnić: |
| Wartość brutto 1 urządzenia | Wypełnić: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Skaner: Canon imageFORMULA DR-F120 lub równoważny  Płaski skaner nabiurkowy z podajnikiem ADF – 2 sztuki** | |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| Typ | Płaski skaner nabiurkowy z podajnikiem ADF |
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi/1200 dpi |
| Podajnik papieru ADF | 50 arkuszy |
| Gramatura papieru ADF | 128g/m² |
| Moduł czujnika skanowania | 1-liniowy czujnik obrazów CMOS CIS |
| Szybkość skanowania w kolorze | ADF 20 str./min |
| Szybkość skanowania w kolorze | ADF 10 str./min |
| Obciążenie | 1000 str./dzień |
| Interfejsy | USB |
| Dodatkowe informacje | Współpraca z **systemem Kofax** |
| Dołączone akcesoria | kabel zasilający, |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  Serwis urządzenia realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta |

|  |  |
| --- | --- |
| Producent i model: | Wypełnić: |
| Kod producenta oferowanej konfiguracji: | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja na skaner | Wypełnić: |
| Wartość brutto 1 urządzenia | Wypełnić: |
| Wartość brutto 2 szt. | Wypełnić: |

………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

|  |
| --- |
|  |