**Załącznik nr 5**

**Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia V – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3, drukarki specjalnej i czytników kodów kreskowych.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Urządzenie wielofunkcyjne mono (drukarka mono ze skanerem i funkcją kopiarki) – HP LaserJet MFP M443NDA lub równoważny + dodatkowy oryginalny toner 2 szt.** | |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| Technologia druku | Laserowa lub LED, |
| Obsługiwane języki | HP PCL 5e, HP PCL 6 |
| Obsługiwane formaty nośników | **do A3 włącznie** |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |
| Rodzaje podajników papieru | Kasetowy + tacka |
| Odbiornik papieru | 100 arkuszy |
| Szybkość kopiowania | 24 str./min i więcej |
| Szybkość druku monochromatycznego strony A4 | 24 str./min i więcej |
| Typowa rozdzielczość druku (monochromat.) | 1200 x 1200 dpi |
| Miesięczne obciążenie | 50000 str./miesiąc |
| Maksymalna gramatura papieru | przynajmniej 163 g/m² |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny |
| Interfejsy | USB, LAN(Ethernet) |
| Parametry skanera | Skan A3, ADF, 600 x 600dpi i więcej |
| Wyświetlacz | Wbudowany |
| Dołączone akcesoria | kabel zasilający, toner startowy**, dodatkowy oryginalny toner o pojemności 10000 str.+** |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  Serwis urządzenia realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta |

|  |  |
| --- | --- |
| Producent i model: | Wypełnić: |
| Kod producenta oferowanej konfiguracji: | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja na urządzenie | Wypełnić: |
| Wartość brutto 1 urządzenia | Wypełnić: |
| Wartość brutto 2 urządzeń | Wypełnić: |

|  |  |
| --- | --- |
| **DRUKARKA TERMICZNA Zebra ZD410 lub równoważna - 1 szt.** | |
| Technologia | Druk termiczny |
| Współpraca | **System PUW EZD** |
| Dodatkowe informacje | Języki programowania ZPL i EPL  5 ikon stanu, 3-przyciskowy interfejs użytkownika  USB 2.0, USB hosta  Konstrukcja OpenACCESS™ umożliwiająca łatwe ładowanie nośników  Obudowa o podwójnych ściankach  Certyfikat ENERGY STAR |
| Rozdzielczość | 203 dpi / 8 pkt na mm |
| Czujniki nośników | Ruchomy i obsługujący całą szerokość nośnika czujnik refleksyjny / detektor nośników z czarnym znacznikiem; wielopozycyjny czujnik transmisyjny / detektor przerwy |
| Szerokość etykiety i nośnika | 60mm |
| Warunki gwarancji | Minimum 24-miesięczna gwarancja liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, |

|  |  |
| --- | --- |
| Producent i model: | Wypełnić: |
| Kod producenta oferowanej konfiguracji: | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja na drukarkę termiczną | Wypełnić: |
| Wartość brutto 1 szt. | Wypełnić: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Uniwersalny skaner kodów kreskowych Zebra LS1203 z podstawką lub równoważny– 2 szt.** | |
| Interfejs | USB |
| Odporność na upadki | TAK |
| Typ skanera | 1D liniowy |
| Technologia | Laserowa |
| Podstawka | Tak |
| Obsługiwane kody | UPC/EAN, UPC/EAN With Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 Of 5, Discrete 2 Of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (Formerly RSS) Variants, Chinese 2 of 5, |
| Warunki gwarancji | Minimum 36-miesięczna gwarancja liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, |

|  |  |
| --- | --- |
| Producent i model: | Wypełnić: |
| Oferowana gwarancja na skaner kodów kreskowych | Wypełnić: |
| Wartość brutto 1 szt. | Wypełnić: |
| Wartość brutto 2 szt. | Wypełnić: |

………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

|  |
| --- |
|  |