Część zamówienia I – opis przedmiotu zamówienia – meble gabinetowe Załącznik Nr 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Zdjęcia poglądowe produktu \* | **Wymiary \*\*** **(szer. gł. wys. )** | **Opis** | Ilość | Cena brutto |
| 1. | https://systemmeble24.pl/userdata/public/gfx/4619/BIURKO-DO-GABINETU-MARON-MGB-4.jpg | 180 x 90 x 75 | Biurko gabinetowe Maron MGB-3 lub równoważne na podporach płytowych. Blaty oraz podpory wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36 mm., blenda 18 mm Kolor płyty orzech ciemny , krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty . Produkt musi być zgodny z normą  | 1 szt.  |  |
| 2. | MGD-1 | -2 dostawka gabinetowa MARON 120x60 | 120x60x68 | Dostawka do biurka Maron MGD-1 lub równoważna na podporach płytowych. Blaty oraz podpory wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36 mm., blenda 18 mm Kolor płyty orzech ciemny , krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty . | 1 szt.  |  |
| 3. | MGSK-3 stół konferencyjny MARON 140x80 | 140x80x75 | Stół konferencyjny Maron MGSK-3 lub równoważny. Blaty oraz podpory wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36 mm., blenda 18 mm Kolor płyty orzech ciemny , krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty . | 1 szt.  |  |
| 4. | MGK-1 kontener gabinetowy MARON 43x60 | 43x60x63 | Kontener mobilny podbiurkowy Maron MGK-1 lub równoważny, 3 szuflady + piórnik, metalowe wkłady szuflad z piórnikiem na prowadnicach rolkowych, cichym domykiem szuflad, blokada wysuwu szuflad, zamek centralny z dwoma kluczami, kółka 50 Ø mm, podgumowane, grubość płyt 18 mm, plecy pełne z płyty 18 mm, kolor płyty ciemny orzech, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty. Uchwyty metalowe, kolor aluminiowy, rozstaw dwupunktowy | 1 szt. |  |
| 5. | MGS-5 szafka gabinetowa MARON 80x42 | 80x42x117 | Komoda gabinetowa Maron MGS-5 lub równoważna, 3 OH, grubość płyt 18 mm, kolor płyty ciemny orzech, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty, plecy pełne - płyta czarna HDF grubość 3,2 mm , zamek z dwoma kluczykami . Uchwyty metalowe, kolor aluminiowy, rozstaw dwupunktowy. Stopki z regulacją poziomowania. Skrzydło drzwiowe komody na zawiasach.  | 1 szt. |  |
| 6 | MGS-2 szafa gabinetowa MARON 80x42 | 80x42x191 | Szafa ubraniowo – aktowa Maron MGS-2 lub równoważna, 5OH, wieszak wysuwany, drzwi pełne, grubość płyt 18 mm, kolor płyty ciemny orzech, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1-2 mm w kolorze płyty, plecy pełne - płyta czarna HDF grubość 3,2 mm , zamek z dwoma kluczykami. Uchwyty metalowe, kolor aluminiowy, rozstaw dwupunktowy. Skrzydło drzwi przytwierdzone na zawiasach. Stopki z regulacją poziomowania. | 1 szt.  |  |
| 7. | MGS-3 szafa gabinetowa MARON 80x42 | 80x42x191 | Szafa aktowa ze szkłem Maron MGS-3 lub równoważna , dolna część 2OH – drzwi pełne z zamkiem na dwa kluczyki , górna część 3OH szkło w ramkach z płyty. Drzwi pełne, grubość płyt 18 mm, kolor płyty ciemny orzech, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, plecy pełne - płyta czarna HDF grubość 3,2 mm. Uchwyty metalowe, kolor aluminiowy, rozstaw dwupunktowy. Skrzydło drzwi pełne przytwierdzone zawiasy na zawiasach. Stopki z regulacją poziomowania. | 1 szt.  |  |

\* Zdjęcia poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego artykułu , który spełniać będzie wymagania opisane powyżej. Wszystkie elementy wyszczególnione powyżej muszą pochodzić z jednego systemu

\*\* Zamawiający dopuszcza odchylenie od wskazanych wymiarów mieszczące się z zakresie +/- 2%

Dodatkowe informacje :

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego – Katowice ul. Powstańców 41a piętro VII, montaż i ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania pustych opakowań po rozpakowaniu mebli.
3. Meble muszą być :
4. Fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, nieregenerowane, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi i posiadać gwarancję producenta na okres minimum 24 miesięcy
5. Spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Meble muszą być wykonane z bezpiecznych materiałów dopuszczonych do użytkowania oraz posiadać zgodne z właściwymi przepisami atesty, certyfikaty i dopuszczenia.
6. Nie dopuszcza się mebli klejonych.
7. Meble muszą posiadać instrukcję montażu, obsługi i konserwacji napisaną w języku polskim.
8. Koszty przewozu, opakowania, załadunku, rozładunku, montażu, ubezpieczenia w czasie przewozu ponosi Wykonawca
9. Dostarczone meble zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru dostawy, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez obie strony.
10. Certyfikat:
11. PN-EN 527-1 2011 - norma określająca meble biurowe – stoły robocze i biurka: wymiary.
12. PN-EN 527-2 2004  - norma określająca meble biurowe – stoły robocze i biurka: mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
13. PN-EN 527-3 2004  - norma określająca meble biurowe – stoły robocze i biurka: metody oznaczenia statyczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji.
14. PN-EN 14073-2 2006 - norma określająca meble biurowe – meble do przechowywania: wymagania bezpieczeństwa.
15. PN-EN 14073-3 2006 - norma określająca meble biurowe – metody statyczności i wytrzymałości konstrukcji.
16. PN-EN 14074 2006 - norma określająca meble biurowe – stoły, biurka i meble do przechowywania: metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych.

8. Meble muszą posiadać klasę higieniczności E1 .

1. Gwarancja minimum 2 lata od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Produktu odbioru końcowego.